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总 说 明

一、供应商的响应文件应按照本文件的要求编制，需完整反映本文件的要求和内容。
二、询价文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间；询价文件中提到的货币单位除特别说明外，均指人民币元。
三、询价文件中要求响应人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。
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第1章 询价采购公告

湖南省招标有限责任公司受湖南高速捷通信息科技有限公司的委托，对其湖南高速捷通信息科技有限公司办公用房装修施工工程项目（采购编号：2020捷通-工程-询价-001）进行询价采购。经特邀请有兴趣的潜在供应商参与询价。
一、项目概况
1、采购项目名称：湖南高速捷通信息科技有限公司办公用房装修施工工程位于长沙市三一大道500号湖南高速集团有限公司主楼12楼，毛坯形式，房屋结构形式为框架结构，建筑面积约为1473.67m2。本次装修施工工程根据设计图纸要求包工包料，含土建和装饰、给排水、电气等，不含办公及厨具设备的采购。供应商宜自行进行现场踏勘，并自行承担现场踏勘的责任、风险及费用，成交后，供应商不得以不完全了解现场情况，图纸不清楚等理由，提出任何形式的增加合同金额的要求。
2、采购编号：2020捷通-工程-询价-001。
3、采购项目标的、数量及预算：
	标的名称
	数量（单位：总额）
	预算（元）
	施工要求
	工程要求

	湖南高速捷通信息科技有限公司办公用房装修施工工程
	1
	1737600元，其中：空调开通206300元，其他部分1531300元
	1）提前提供施工计划和施工方案经采购人批准后分批次进行；
2）材料需符合国家有关质量、环保、安全等标准规定，品牌及型号经采购人同意后才能用于本工程；
3）完工后空气污染物在国家规定的标准范围内。
	工程内容包括但不限于：
办公用房的装修工程（含土建和装饰、给排水和电气改造等）。
1、办公用房装修施工以及材料采购建筑部分
（1）办公室、资料室、文档室、会议室、洽谈室、文印室、休息区、电梯前厅、仓库、前台区、产品展示区等区域地面贴磁砖、地板及踢脚线，墙面及天棚刷墙漆。
（2）公共走廊等区域地面贴磁砖、踢脚线，墙面刷墙漆，天棚吊顶等。
（3）卫生间地面做防水处理，成品隔断安装。地面及墙面贴磁砖，天棚吊顶等。
2、办公用房装修施工以及材料采购安装部分
（1）所有房间电路改造，开关插座、灯具、电扇、排气扇、配电箱安装。
（2）卫生间及员工休息区排水及给水管网进行改造，洗漱盆、小便器、蹲便器等采购安装。
（3）电视、电话、网络和监控系统综合布线。
3、空调开通相关工作


4、本次询价由供应商自行报价，合同采用固定总价法，评审办法采用合理低价法，价格一致时，采用随机抽取的方式确定。
二、供应商资格要求
1、供应商基本资格条件：
（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（2）不存在单位负责人[footnoteRef:1]为同一人或者存在控股[footnoteRef:2]、管理关系[footnoteRef:3]的不同单位（即利益相关企业）同时响应本次询价。 [1:  单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。（招标文件中所列“单位负责人”均作本条所释）]  [2:  控股，是指出资额（持股）占股本总额50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。（招标文件中所列“控股”均作本条所释）]  [3: 管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。（招标文件中所列“管理关系”均作本条所释）

] 

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法企业名单或在“信用中国网站”（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。
（4）非联合体；
（5）不存在与采购人有利害关系且可能影响采购公正性；

2、供应商特定资格条件：
①企业具有独立法人资格，持有有效的营业执照(供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；下同)；
②企业具备由省住房和城乡建设厅核发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，资质证书处于有效期内；
③企业具有有效施工企业安全生产许可证，安全生产许可证处于有效期；
④最近3年（指递交响应文件截止之日前一日回溯3年），交（竣）工过1个建筑面积不少于500平方米的建筑工程装饰装修施工业绩。
3．询价文件的获取
3.1凡有意参加响应的单位，于递交响应文件截止时间（北京时间，下同）前（法定节假日、法定公休日除外）与采购代理机构联系，持下述资料经资格确认后获取询价资格：（1）查验的原件资料：①单位介绍信；②报名人二代身份证；（2）递交的复印件资料：报名人二代身份证、营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件全套一份加盖单位公章。
3.2提交响应文件的截止时间为2020年3月17日14时30分(北京时间)，请于当日14时00分至14时30分递交至湖南省招标有限责任公司（长沙市湘府东路二段199号招标大厦12楼开标厅交采购人签收。
3.3逾期送达或者不按询价文件要求密封或者不按询价文件的要求提供保证金的响应文件，采购人将拒绝接收。
4．联系方式：
采购人：   湖南高速捷通信息科技有限公司
联系人：杜先生
电话：13908499297
地址：湖南省长沙市三一大道500号 
监督机构：湖南高速捷通信息科技有限公司综合部
联系人：李先生
电话：15874225176
采购代理机构：湖南省招标有限责任公司
联系人：匡先生
电话：0731-84555411
地址：长沙市湘府东路二段199号招标大厦
5．附件：响应文件的评审办法

湖南省招标有限责任公司
2020年3月12日


















附件：响应文件的评审办法
一.供应商资格审查
采购小组将根据采购须知第3.1款规定的供应商资格条件要求，对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
在签订合同前，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，采购人将根据采购须知第3.1款规定的供应商资格条件要求，要求供应商提供更新或补充的资格证明材料。采购小组将对提供的更新或补充资格证明材料进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
二.询价程序
1.询价程序：文件审查、澄清，提出成交供应商。
1.1采购小组应当对供应商提交的响应文件进行审查。主要为响应文件的完整性审查，重要条款是否存在重大偏差。存在重大偏差的事项，采购小组应集体审查，并作出决定，废标理由要充分，必要时依据采购文件规定进一步澄清。
2.澄清
2.1 采购小组在对响应文件(包括响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
3.推荐成交供应商
3.1采购小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价（评标价）与评标基准价的偏离由低到高的顺序提出最多3名成交候选人（不足3名时，按有效报价排序），并编写评审报告。偏离一致时，报价（评标价）低的优先；报价（评标价）一致时采用随机抽取的方式确定。
评标基准价为所有供应商的报价（评标价）的算术平均值（超出采购预算的报价除外）；
偏离=｜供应商的报价（评标价）-评标基准价｜
4. 确定成交供应商
4.1采购人应当在收到评审报告后3个工作日内，发布成交候选人公示。采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照采购小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为采购人，也可以重新采购。
5.询价终止
5.1出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购人适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中供应商报价均超过采购预算的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
6．重新评审
6.1采购人发现采购小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
7.保密及串通行为
7.1 采购小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
7.2供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人或者采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
7.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照相关规定上报上级主管部门追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人以及采购小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、法规或规章规定的其他串通行为。
8.失信行为的处理
递交响应文件后，供应商无正当理由放弃成交资格的，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询价文件要求履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为的，采购人取消其成交资格，并禁止供应商1～3年内参加采购人组织的采购活动。

第二章采购须知
采购须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	

	第二章第2.1款
	联系方式
	采购人：   湖南高速捷通信息科技有限公司
联系人：杜先生
电话：13908499297
地址：湖南省长沙市三一大道500号 
监督机构：湖南高速捷通信息科技有限公司综合部
联系人：李先生
电话：15874225176
采购代理机构：湖南省招标有限责任公司
联系人：匡先生
电话：0731-84555411
地址：长沙市湘府东路二段199号招标大厦

	第二章第2.2款
	供应商的邀请方式
	公开询价

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	供应商资格条件：
1、供应商基本资格条件：
（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（2）不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即利益相关企业）同时响应本次询价。
（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法企业名单或在“信用中国网站”（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。
（4）非联合体；
（5）不存在与采购人有利害关系且可能影响采购公正性；

2、供应商特定资格条件：
①企业具有独立法人资格，持有有效的营业执照(供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；下同)；
②企业具备由省住房和城乡建设厅核发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，资质证书处于有效期内；
③企业具有有效施工企业安全生产许可证，安全生产许可证处于有效期；④最近3年（指递交响应文件截止之日前一日回溯3年），交（竣）工过1个建筑面积不少于500平方米的建筑工程装饰装修施工业绩。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受联合体

	第二章第7.1款
	现场勘察
	供应商自行踏勘现场，费用自理。

	二、询价文件

	第二章第9.1款
	提交响应文件的截止时间
	见询价采购公告

	三、响应文件的编写

	第二章第13.4款
	采购项目预算
	见询价采购公告

	第二章第15.1款
	保证金
	1.递交响应文件前，供应商须交付保证金：2万元。
2.缴纳方式：公对公转账。
账户名称：湖南省招标有限责任公司保证金专户（须写全称）
开户银行：长沙银行东风路支行
帐    号：810000106680000001
3.到账时间：响应文件递交截止时间止，以银行到账回单为准。未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。
4.未按采购文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

	第二章第16.1款
	响应文件有效期
	60日（日历日）

	第二章第17.1款
	响应文件副本份数
	2份(1正1副）

	四、响应文件的递交

	第二章第18.2款
	封套上应载明的信息
	（项目名称）响应文件
在年月日 (北京时间)之前不得启封 
供应商名称：

	第二章第20.1款
	响应文件的递交地点
	湖南省招标有限责任公司（长沙市湘府东路二段199号招标大厦12楼开标厅，具体详见12楼电子屏幕）

	五、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第21.1款
	指定的媒体
	湖南高速捷通信息科技有限公司官网

	第二章第22.3款
	履约担保
	不须提交

	六、其他规定

	其他
	偏离
	所有条款均不允许负偏离。

	
	采购代理服务费
	（1）供应商在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳8000元服务费。



采购须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本询价文件仅适用于采购须知前附表(以下简称采购须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”名称、地址、电话、联系人见采购须知前附表。
2.2  “供应商”是指响应询价文件要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购邀请的供应商通过采购须知前附表所述方式，持询价采购公告规定的资料确认询价资格。
2.3 “采购小组”是指由采购人组建，履行其职责和义务的机构。
2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
2.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合采购须知前附表中规定的资格条件要求；
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人存在利害关系，且可能影响采购公正性的。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加招投标或采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在省级及以上行政主管部门认定的其他重大违法记录。
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法企业名单的或在“信用中国网站”（http://www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单的。
4.参与询价的费用 
4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。
7.现场勘察
7.1供应商应按采购须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、询价文件
8．询价文件的组成
8.1 询价文件由下列文件组成：
第1章 询价采购公告
第2章 采购须知
第三章采购条款及格式
第四章响应文件组成
8.2本章第9.1款规定的提交响应文件截止时间前对询价文件澄清或者修改内容，为询价文件的组成部分。
8.3供应商应仔细阅读询价文件的全部内容，按照询价文件要求编制响应文件。任何对询价文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
9.提交响应文件的截止时间
9.1供应商提交响应文件截止时间见采购须知前附表。
10.询价文件的澄清或者修改
10.1在本章第9.1款规定的提交响应文件截止时间前，采购人或者采购小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。
10.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购小组应当在本章第9.1款规定的提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。
三、响应文件
11.一般要求
11.1 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件做出实质性的响应。
11.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人、采购小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
11.4 响应文件应采用纸质书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
11.5 供应商应按询价文件中提供的响应文件格式填写。
12.响应文件的组成
12.1 响应文件包括下列内容： 
（1）询价响应声明
（2）供应商的资格证明文件
（3）主要人员和类似业绩
（4）报价一览表
（5）供应商认为需提供的其他资料
12.2供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
13.报价
13.1供应商应当根据询价文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
13.2供应商应按第三章“合同条款及格式”要求及第四章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第9.1款规定的提交响应文件截止时间前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第四章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第19.1款的有关要求。
13.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
13.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见采购须知前附表。
14.供应商符合询价文件规定的证明文件
14.1供应商应在响应文件中提供资格证明材料，以证实其满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。在签订合同前，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
14.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
14.3 证明货物与询价文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。并可提供：
（1）货物主要性能和参数的详细说明；
（2）对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。
15.保证金
15.1采购须知前附表规定交纳保证金的，应按采购须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在采购须知规定的提交响应文件截止时间前，向采购人或采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第16.1款规定的响应文件有效期一致。
15.2 未按规定提交保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。
15.3 采购人或采购代理机构最迟在与成交人签订合同后5日内（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）向响应人退还投标保证金，投标保证金不计息。
15.4 发生以下情况保证金将不予退还：
（1）供应商在本章第9.1项规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；
（3）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的。
16.响应文件有效期
16.1响应文件有效期见采购须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第9.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
17.响应文件的签署及规定
17.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本一份，均需胶装。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
17.2 响应文件正本和副本应按询价文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交
18.响应文件的密封和标记
18.1响应文件全本胶装后应密封包装，盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
18.2响应文件封套上应写明的内容见采购须知前附表。
19.响应文件的补充、修改或者撤回
19.1供应商在本章第9.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
19.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
20.响应文件的递交与接收
20.1 供应商应在本章第9.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达采购须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人或者采购小组应当拒收。
20.2在本章第9.1款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况后，采购人当场拆封并宣读供应商的报价等相关信息。

五、成交结果信息公布与授予合同
21.成交信息的公布
21.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人应将成交结果信息在询价须知前附表指定的媒体上公布。
22.询问及质疑
22.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。
22.2供应商若认为询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章规定向采购人提出质疑。
23.成交通知
23.1成交供应商确定后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
23.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
23.3 成交供应商在收到采购人的成交通知书后10日内，应按照询价须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
23.4 成交供应商没有按照本章第23.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
24.签订合同
24.1 采购文件（含澄清或修改文件）、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。
24.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。
24.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让或分包成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
24.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，采购人将上报上级主管部门给予在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
六、其他规定
25. 其他规定
25.1采购文件的其他规定见采购须知前附表。

第三章合同条款及格式


一、采购合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：
（2）项目内容：
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。
地点：
方式：
4.付款：
1、。
2、根据采购文件的约定需支付预付款的，须在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□提请仲裁■向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）采购条款
（5）通用合同条款（如果有）
（6）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（7）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自生效。
8.合同份数
本合同一式4份，甲方2份、乙方2 份。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：

甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：         法定代表人：
委托代理人：               委托代理人：
电      话：               电      话：
传真：                     传      真：
                       开 户 银 行：
       帐       号：






年  月  日                                  
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通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 成交通知书：指采购人通知供应商成交的函件。成交通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是成交通知书的组成部分。
1.1.1.4 询价响应声明：指构成合同文件组成部分的由供应商填写并签署的询价响应声明。
1.1.1.5技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.6 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由采购人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.7已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由供应商按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指采购人和（或）供应商。
1.1.2.2 采购人：指专用合同条款中指明并与供应商在合同协议书中签字的当事人。 
1.1.2.3 供应商：指与采购人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 供应商项目经理：指供应商派驻施工场地的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指采购人按第6.2款通知供应商开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指采购人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指供应商在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指供应商按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，采购人应付给供应商的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc247085771][bookmark: _Toc246996999][bookmark: _Toc296602501][bookmark: _Toc246996256]1.2 语言文字
[bookmark: _Toc246997000][bookmark: _Toc247085772][bookmark: _Toc246996257]合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc296602502]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc246997001][bookmark: _Toc246996258][bookmark: _Toc296602503][bookmark: _Toc247085773]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc296602504][bookmark: _Toc247085774][bookmark: _Toc246996259][bookmark: _Toc246997002]1.5 合同协议书
供应商按中标通知书规定的时间与采购人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，采购人和供应商的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc296602505][bookmark: _Toc247085775][bookmark: _Toc246996260][bookmark: _Toc246997003]1.6 图纸和供应商文件
1.6.1 采购人提供的图纸
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给供应商。
1.6.2 供应商提供的文件
按专用合同条款约定由供应商提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，供应商应按约定的数量和期限报送采购人。采购人应在专用合同条款约定的期限内批复。
[bookmark: _Toc247085776][bookmark: _Toc246996261][bookmark: _Toc246997004][bookmark: _Toc296602506]1.7 联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由采购人审核、批准、确认或者提出修改意见的供应商的要求、请求、申请和报批等，采购人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。
[bookmark: _Toc246997006][bookmark: _Toc246996263][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc296602507][bookmark: _Toc247085778]2. 采购人义务
[bookmark: _Toc247085779][bookmark: _Toc246997007][bookmark: _Toc246996264][bookmark: _Toc296602508]2.1 遵守法律
采购人在履行合同过程中应遵守法律，并保证供应商免于承担因采购人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc246997008][bookmark: _Toc296602509][bookmark: _Toc247085780][bookmark: _Toc246996265]2.2 发出开工通知
采购人应按第5.2 款的约定向供应商发出开工通知。
[bookmark: _Toc246997009][bookmark: _Toc296602510][bookmark: _Toc247085781][bookmark: _Toc246996266]2.3 提供施工场地
采购人应按专用合同条款约定向供应商提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc246997010][bookmark: _Toc296602511][bookmark: _Toc246996267][bookmark: _Toc247085782]2.4 协助供应商办理证件和批件
采购人应协助供应商办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc246996268][bookmark: _Toc246997011][bookmark: _Toc247085783][bookmark: _Toc296602512]2.5 组织设计交底
采购人应根据合同进度计划，组织设计单位向供应商进行设计交底。
[bookmark: _Toc246997012][bookmark: _Toc296602513][bookmark: _Toc246996269][bookmark: _Toc247085784]2.6 支付合同价款
采购人应按合同约定向供应商及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc246996270][bookmark: _Toc247085785][bookmark: _Toc296602514][bookmark: _Toc246997013]2.7 组织竣工验收
采购人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc246997014][bookmark: _Toc296602515][bookmark: _Toc246996271][bookmark: _Toc247085786]2.8 其他义务
采购人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247085787][bookmark: _Toc296602516][bookmark: _Toc246996272][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc246997015]3.采购人
[bookmark: _Toc246996273][bookmark: _Toc296602517][bookmark: _Toc247085788][bookmark: _Toc246997016]3.1 采购人的职责和权力
3.1.12 合同约定应由供应商承担的义务和责任，不因采购人对供应商文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为工程实施作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc246996274][bookmark: _Toc296602518][bookmark: _Toc247085789][bookmark: _Toc246997017]3.2 采购人的现场管理人员
采购人应在发出开工通知前将现场管理人员的任命通知供应商。
[bookmark: _Toc296602519][bookmark: _Toc247085790][bookmark: _Toc246997018][bookmark: _Toc246996275]3.3 现场管理人员
3.3.1 现场管理人员对供应商文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响采购人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，采购人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.2 供应商对采购人授权的现场管理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向现场管理人员提出书面异议，现场管理人员应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
[bookmark: _Toc296602520][bookmark: _Toc247085791][bookmark: _Toc246997019][bookmark: _Toc246996276]3.4 现场管理人员的指示
3.4.1 供应商收到采购人作出的指示后应遵照执行。
3.4.2 在紧急情况下，现场管理人员可以当场签发临时书面指示，供应商应遵照执行。供应商应在收到上述临时书面指示后24小时内，向采购人发出书面确认函。采购人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为采购人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，供应商只从采购人或采购人的现管理人员处取得指示。
[bookmark: _Toc246997020][bookmark: _Toc296602521][bookmark: _Toc247085792][bookmark: _Toc246996277]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定采购人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，采购人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，采购人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 采购人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对采购人的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按采购人的确定执行，按照第17 条的约定对采购人的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc246997021][bookmark: _Toc296602522][bookmark: _Toc246996278][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc247085793]4. 供应商
[bookmark: _Toc296602523][bookmark: _Toc246996279][bookmark: _Toc247085794][bookmark: _Toc246997022]4.1 供应商的一般义务
4.1.1 供应商应按合同约定以及采购人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
4.1.2 除合同另有约定外，供应商应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。
4.1.3 供应商应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。
4.1.4 供应商应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.5 工程接收证书颁发前，供应商应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，供应商还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给采购人为止。
4.1.6 供应商应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc296602524][bookmark: _Toc247085795][bookmark: _Toc246997023][bookmark: _Toc246996280]4.2 履约担保
4.2.1供应商应保证其履约担保在采购人颁发工程接收证书前一直有效。采购人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给供应商。
4.2.2如工程延期，供应商有义务继续提供履约担保。由于采购人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由采购人承担；由于供应商原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由供应商承担。
[bookmark: _Toc296602525][bookmark: _Toc246996282][bookmark: _Toc246997025][bookmark: _Toc247085797]4.3 供应商项目经理
供应商应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。供应商项目经理应按合同约定以及采购人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。供应商为履行合同发出的一切函件均应盖有供应商授权的施工场地管理机构章，并由供应商项目经理或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc246997026][bookmark: _Toc296602526][bookmark: _Toc247085798][bookmark: _Toc246996283]4.4 工程价款应专款专用
[bookmark: _Toc246996284][bookmark: _Toc246997027][bookmark: _Toc247085799]采购人按合同约定支付给供应商的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc152045679][bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc179632697][bookmark: _Toc296602529]5. 工期
[bookmark: _Toc296602530][bookmark: _Toc152045682][bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc179632700][bookmark: _Toc144974650]5.1 进度计划
供应商应按照专用合同条款约定的时间，向采购人提交进度计划。经采购人审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，采购人应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给采购人审批。
[bookmark: _Toc296602531]5.2 工程实施
采购人应在开工日期7天前向供应商发出开工通知。供应商应在合同约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc152045687][bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc296602534][bookmark: _Toc152042465][bookmark: _Toc179632705]5.3供应商引起的工期延误
由于供应商原因造成工期延误，供应商应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。供应商支付逾期竣工违约金，不免除供应商完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc246997034][bookmark: _Toc246996291][bookmark: _Toc247085806][bookmark: _Toc296602535][bookmark: _Toc184635110]6. 工程质量
[bookmark: _Toc246997035][bookmark: _Toc296602536][bookmark: _Toc247085807][bookmark: _Toc246996292]6.1 工程质量要求
工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。
[bookmark: _Toc247085808][bookmark: _Toc296602537][bookmark: _Toc246996293][bookmark: _Toc246997036]6.2 采购人的质量检查
采购人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。采购人的检查和检验，不免除供应商按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc246997037][bookmark: _Toc296602538][bookmark: _Toc247085809][bookmark: _Toc246996294]6.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查
经供应商自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，供应商应通知采购人在约定的期限内检查。采购人应按时到场检查。采购人未到场检查的，除采购人另有指示外，供应商可自行完成覆盖工作。无论采购人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，采购人可要求供应商对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，供应商应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由采购人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付供应商合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由供应商承担。
供应商未通知采购人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，采购人有权指示供应商钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由供应商承担。
[bookmark: _Toc246996295][bookmark: _Toc247085810][bookmark: _Toc246997038][bookmark: _Toc296602539]6.4 清除不合格工程
由于供应商的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，采购人可以随时发出指示，要求供应商立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由供应商承担。
[bookmark: _Toc246996304][bookmark: _Toc247085819][bookmark: _Toc296602549][bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc246997047]7. 计量与支付
[bookmark: _Toc246996305][bookmark: _Toc296602550][bookmark: _Toc247085820][bookmark: _Toc246997048]7.1 计量
除专用合同条款另有约定外，供应商应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送采购人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；
[bookmark: _Toc246997049][bookmark: _Toc296602551][bookmark: _Toc246996306][bookmark: _Toc247085821]7.2 预付款
预付款用于供应商为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
[bookmark: _Toc247085822][bookmark: _Toc246996307][bookmark: _Toc296602552][bookmark: _Toc246997050]7.3 工程进度付款
供应商应在第8.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按采购人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向采购人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；
（2）根据第7条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第8.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第8.4款应扣减的质量保证金；
（5）根据合同应增加和扣减的其他金额。
采购人应在收到供应商进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向供应商出具经采购人签认的付款证书。采购人应在采购人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给供应商。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc296602553][bookmark: _Toc247085823][bookmark: _Toc246996308][bookmark: _Toc246997051]7.4 质量保证金
在专用合同条款约定的保修期满时，供应商向采购人申请到期应返还供应商的质量保证金金额，采购人应在14天内会同供应商按照合同约定的内容核实供应商是否完成保修责任，并将无异议的剩余质量保证金返还供应商。
[bookmark: _Toc246996309][bookmark: _Toc296602554][bookmark: _Toc246997052][bookmark: _Toc247085824]7.5 竣工结算
7.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。
7.5.2工程接收证书颁发后，供应商应按专用合同条款约定的份数和期限向采购人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。采购人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送采购人审核，采购人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在采购人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给供应商。采购人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意供应商提出的竣工付款金额。
7.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc246996310][bookmark: _Toc246997053][bookmark: _Toc296602555][bookmark: _Toc247085825]7.6 付款延误
采购人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
[bookmark: _Toc246996311][bookmark: _Toc296602556][bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc247085826][bookmark: _Toc246997054]8. 竣工验收
[bookmark: _Toc296602557][bookmark: _Toc246996312][bookmark: _Toc246997055][bookmark: _Toc247085827]8.1 竣工验收的含义
8.1.1 竣工验收是指供应商完成了全部合同工作后，采购人按合同要求进行的验收。
8.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。采购人和供应商为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc296602558]8.2 竣工验收申请报告
当工程具备竣工条件时，供应商即可向采购人报送竣工验收申请报告。
[bookmark: _Toc246997056][bookmark: _Toc246996313][bookmark: _Toc296602559][bookmark: _Toc247085828]8.3 竣工和验收
采购人审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由采购人向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
[bookmark: _Toc246997058][bookmark: _Toc296602561][bookmark: _Toc246996315][bookmark: _Toc247085830]8.4竣工清场
除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至采购人检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。
[bookmark: _Toc296602562][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc246996316][bookmark: _Toc246997059][bookmark: _Toc247085831]9.保修责任
[bookmark: _Toc246996317][bookmark: _Toc246997060][bookmark: _Toc247085832][bookmark: _Toc296602563]9.1 保修责任
保修责任自实际竣工日期起计算。在保修责任期内，已交付的工程由于供应商的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由供应商承担。由于供应商原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，采购人有权要求供应商相应延长保修责任期，但保修责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc246996318][bookmark: _Toc296602564][bookmark: _Toc246997061][bookmark: _Toc247085833]9.2 保修责任
[bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc247085834][bookmark: _Toc246997062][bookmark: _Toc246996319]合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。
[bookmark: _Toc296602565]10. 保险
[bookmark: _Toc296602566][bookmark: _Toc246996320][bookmark: _Toc247085835][bookmark: _Toc246997063]10.1 保险范围
10.1.1供应商按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
10.1.2供应商应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。
[bookmark: _Toc246997064][bookmark: _Toc246996321][bookmark: _Toc247085836][bookmark: _Toc296602567]10.2 未办理保险
[bookmark: _Toc184635118]10.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
10.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc246997065][bookmark: _Toc246996322][bookmark: _Toc184635119][bookmark: _Toc296602572][bookmark: _Toc247085837]11. 违约
[bookmark: _Toc246996323][bookmark: _Toc246997066][bookmark: _Toc247085838][bookmark: _Toc296602573]11.1 供应商违约
11.1.1 如果供应商拒绝或未能遵守采购人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，采购人可发出通知，告知供应商违约。
11.1.2 如果供应商在收到采购人通知后7天内，没有采取可行的措施纠正违约，采购人可向供应商发出解除合同通知。采购人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用供应商在现场的材料、设备和临时设施。但采购人的这一行动不免除供应商应承担的违约责任，也不影响采购人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc296602574][bookmark: _Toc247085839][bookmark: _Toc246996324][bookmark: _Toc246997067]12.2 采购人违约
12.2.1 如果采购人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，供应商可发出通知，告知采购人违约。如果采购人在收到该通知后14天内未纠正违约，供应商可暂停工作或放慢工作进度。
12.2.2 如果采购人收到供应商通知后28内未纠正违约，供应商可向采购人发出解除合同通知。合同解除后，供应商应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按采购人要求将供应商设备和人员撤出施工场地，同时采购人应为供应商的撤出提供必要条件，但供应商的这一行动不免除采购人应承担的违约责任，也不影响供应商根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc246997074][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc246996331][bookmark: _Toc247085846][bookmark: _Toc296602581]13. 争议的解决
[bookmark: _Toc246997075][bookmark: _Toc246996332][bookmark: _Toc247085847][bookmark: _Toc296602582]13.1 争议的解决方式
采购人和供应商在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc296602583][bookmark: _Toc246997076][bookmark: _Toc246996333][bookmark: _Toc247085848]13.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，采购人和供应商均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc246997077][bookmark: _Toc246996334][bookmark: _Toc296602584][bookmark: _Toc247085849]13.3 争议评审
13.3.1 采用争议评审的，采购人和供应商应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
13.3.2 采购人和供应商接受评审意见的，由采购人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
13.3.3 采购人或供应商不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送采购人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按发包人的确定执行。
[bookmark: _Toc399746326]
三、采购专用条款
一、事项需求
1、采购项目名称 
湖南高速捷通信息科技有限公司办公用房装修施工工程
2、工程条件
见图纸
3、工程基本情况
项目现场：长沙市三一大道500号湖南高速集团有限公司主楼12楼
4、工程承包范围及内容
办公用房的装修工程包括但不限于办公室、资料室、文档室、会议室、洽谈室、文印室、休息区、电梯前厅、仓库、前台区、产品展示区、卫生间、公共走廊区、空调开通等需要。
（1）办公用房装修施工以及材料采购建筑部分
1）办公室、资料室、文档室、会议室、洽谈室、文印室、休息区、电梯前厅、仓库、前台区、产品展示区等区域隔段、地面贴磁砖、地板及踢脚线，墙面及天棚刷墙漆。
2）公共走廊等区域地面贴磁砖、踢脚线，墙面刷墙漆，天棚吊顶等。
3）卫生间地面做防水处理，成品隔断安装，地面及墙面贴磁砖，天棚吊顶等。
（2）、办公用房装修施工以及材料采购安装部分
1）所有房间电路改造，开关插座、灯具、电扇、排气扇、配电箱安装。
2）卫生间及员工休息区排水及给水管网进行改造，洗漱盆、小便器、蹲便器等采购安装。
3）电视、电话、网络和监控系统综合布线。
（3）、空调开通相关工作
5、施工要求
1）提前提供施工计划和施工方案经采购人批准后分批次进行；
2）材料需符合国家有关质量、环保、安全等标准规定，品牌及型号经采购人同意后才能用于本工程； 
3）完工后空气污染物在国家规定的标准范围内。
6、工期及质量要求
总施工工期：合同签订后2个月，保修期2年。
质量要求：符合现行国家行业、部门有关房建工程装修验收规范、标准和委托人的要求。
7、具体验收要求：
1）、一般抹灰工程
a抹灰工程应分层进行。
b抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。
2）、涂料工程
施工时不能流坠，不能有刷纹，涂刷或喷涂要均匀，无漏涂、露底，各层必须结合牢固。表面不能有鼓泡，脱皮，裂纹等缺陷。产品品牌不低于华润、多乐士、立邦。
3）、饰面砖粘贴工程
墙面：
a镶贴应牢固，表面色泽基本一致，平整干净，无漏贴错贴；墙面无空鼓，缝隙均匀，周边顺直，砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象，每面墙不宜有两列非整砖，整砖不应小于原砖的三分之一。
b墙面安装玻璃或镜子时，应保证其安全性，边角处不行有尖口和毛刺，潮湿区域应作特殊处理。
地面：
a镶贴应应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴；缝隙均匀，周边顺直，砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象，无空鼓。
4）、吊顶与分隔
吊项与分隔的安装应牢固，表面平整，无污染、折裂、缺棱、掉角、锤痕等缺陷。搁置的饰面板无漏、透、翘角等现场。吊顶及分分隔位置应正确，所有连接件必须拧紧、夹牢，主龙骨无明显弯曲，次龙骨连接处无明显错位。
5）、水电安装工程
a、给排水管材、管件的质量必须符合相应产品质量要求。
电气工程：
b、应根据设计图纸中用电设备的位置，确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 
    c、强电电源线配线时，必须严格按照要求及设计而配。线与零线的颜色应不同；同一住宅相线（L）颜色应统一（红，绿，黄），零线（N）宜用蓝色，接地线（PE）必须用黄绿双色线。单管单回路。
d、暗线敷设必须配管。禁用黄腊管代替锁扣进底盒、进配电箱，禁用黄腊管代替线管穿线，代替弯头过弯。（无吊顶顶灯线例外） 
    e、电源线与弱电线不得穿在同一根线管内。强弱线路不得相互借道通过底盒。 
    f、电源线及插座与弱电线及插座的水平间距不应小于500mm.。 
    g、穿入线管的所有导线禁止在线管内接头，接头、并头应设在线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。 
    h、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M欧。 
    i、同一室内的电源、电视、电话等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm。 
    j、开关宜安装在门外开启侧的墙上。 
    k、插座回路必须安装漏电保护开关，不容许在总开关的前面安装一个总的漏电保护器。 
    l、线管进盒、箱时必须安装锁扣。PVC线管穿线根数根据设计要求。
m、插座安装必须左零右火。上为地线。 
n所有回路零线、接地线禁止相互并联。
6)、空调工程
满足《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定要求。
二、供应商义务
（一）供应商的一般义务
1、应按照相关法律、法规、标准、规范、规程的要求和合同规定，严格、严密、科学、公正地完成服务工作；
2、应妥善保护采购人的财产，对提供的相关文件、资料、成果保密，未经采购人同意不得复制、拍摄给任何第三者；
3、应对自己及其雇员的生命财产全权负责，并避免对采购人及相关第三方的生命财产造成损失。应主动协调好与采购人及相关第三方的工作关系，确保服务工作能够顺利完成；
4、应严格遵守相关法律、法规，保护采购人的利益，也不得侵害他人的权益，未经许可不得擅自涉及第三方的知识产权保护；
5、未经采购人同意，不得将合同工作的部分或全部工作委托给第三方；
6、合同签订后的10个工作日内，供应商应依据合同内容等要求，制定实施方案，报采购人审批；
7、合同签订后的60个工作日内完成本项目的工作，其结果应得到采购人认同；如果采购人认为结果没有满足采购人的需求，供应商需改进工作方式，直至结果能够满足采购人的要求；
（二）供应商的材料、货物、设备
供应商为完成本项目所提供的材料、货物、设备等，应满足采购人的要求，不得采用伪劣产品、三无产品，采购人有权对供应商提供的材料、货物、设备等进行检查、检验，对不合格产品采购人有权拒绝使用，供应商不得使用并应及时清理出现场、选用合格产品。
三、采购人的义务
1、应按合同约定为服务人及时提供其履行合同所必须的场所及有关资料；
2、应指定专人负责相关管理工作，及时予以现场协调指导、督查；
3、按合同约定为供应商做好必要的联络协调工作，方便供应商开展工作；
4、应按合同约定及时支付费用。
四、责任和保障
（一）供应商的一般违约及责任
1、供应商违反服务合同的规定，将服务的任何部分违法转让或非法分包，采购人视情节轻重向供应商处以5%合同金额的违约金；
2、供应商违反供应商义务任何一条，每次处以0.5%合同金额的违约金；
3、因供应商的责任造成采购人财产的损失，供应商应予赔偿，一般责任赔偿额度双方可以协商。
除非发包人、服务人相互或给相关第三方造成重大损失需提交司法或仲裁外，违约处罚金或责任赔偿金累计一般不超过合同额的10%。违约处罚金或责任赔偿金将从采购人支付中直接扣除。
    上述一般违约行为，采购人将责令供应商限期改正。如供应商延迟或拒绝改正的，采购人有权终止合同、停止支付，造成采购人损失的，采购人有权按责任比例计算扣减支付或履约保证金作为违约赔偿，严重的采购人有权追究相应的责任。
（二）供应商的严重违约及责任
1、因供应商未及时履行合同给采购人造成严重的损失、合同期延误的；或供应商提供的虚假成果、错误成果，导致采购人的管理出现错误决策的；
2、除不可抗力原因外，因供应商且采购人不可接受的原因导致的服务项目不得不终止；
发生上述两种严重违约行为，采购人有权终止服务合同，追回全部支付，并追诉相应法律责任。
（三）采购人的违约及责任
采购人违反服务合同规定的应当及时予以改正，采购人拒绝作出改正时供应商也可提出终止合同，造成供应商的经济损失，采购人应向供应商赔偿。
五、合同的生效、终止、暂停与解除
1、服务合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准；
2、供应商必须按照合同约定的时间和有关期限履行和完成服务。如果非供应商的原因，致使服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议；
3、 供应商圆满完成合同要求，并得到采购人的认可后方可终止合同；
4、出现采购人或供应商自身不可抗力的原因，导致原服务项目不能继续执行的情况，经双方协商暂停或解除，并商议产生的相关费用；
5、采购人要求供应商全部或部分暂停服务或解除本服务合同时，供应商在接到通知后，应立即安排停止服务，相关费用协商支付；
6、供应商原因无法履行全部或部分服务，采购人没收供应商的全部或部分履约保证金；
7、服务合同的暂停或解除，不影响双方根据本服务合同已完成工作的应有义务、责任、权力和利益。
六、服务的费用与支付
本合同采取总价合同，清单计量方式。本项目无预付款。
询价阶段，供应商根据采购人提供的清单与图纸自行报价，总价不得超过采购人公布的上限价；凡清单项目未包含的但又必须完成的工作内容，均被认为已包含在报价中。
    合同谈判阶段，成交人与采购人根据图纸及采购人认可的现场实际施工方案（含材料品牌及型号等）确定最终工程量清单，在成交总价不变的情况下，进行清单子目分拆和补充报价，形成最终的标价工程量清单并签订合同。
合同实施阶段，按最终的标价工程量清单单价和供应商实际完成的工作量进行计量，但不能超过成交总价。
采购人按单项工程分次分批验收合格后5个工作日内进行支付不超过合同款项的97%（应提供等额且合法的增值税普通发票），供应商完成合同全部义务且保修期满后再支付剩余的合同款项。实际支付的费用应扣除相应违约罚金或赔偿金。累计付款不超过成交总价。

第四章响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：
一、询价响应声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)
二、供应商的资格证明材料
附件3：供应商基本情况表
三、类似业绩
附件4：类似业绩表
四、报价一览表
附件5：报价一览表
五、供应商认为需提供的其他资料



一、询价响应声明
致 (采购人)：
我方己仔细研究了                 (项目名称)的询价文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询价文件中规定的提交响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方承诺遵守法律法规的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
五、我方承诺在参与询价过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十三条和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：
日期：年月日

附件1
法定代表人身份证明

供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月 日
经营期限：
经营范围：主营： ；兼营：
姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：年月日



附件2
法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称）响应文件；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件





法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日





二、供应商的资格证明材料
资格证明材料承诺函

我们，（供应商名称）已认真阅读 [（项目名称）询价文件，采购编号：]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
一、我方在此声明：
（一）我方与采购人不存在利害关系且可能影响采购公正性的情形。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法企业名单或在“信用中国网站”（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。
（四）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
1、受到刑事处罚；
2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签名）：
日    期：     年月日

附件3
供应商基本情况表
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件。(供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同；供应商为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证)和省住房和城乡建设厅核发的建筑装修装饰工程专业承包资质证以及施工企业安全生产许可证的复印件。



三、类似业绩

附件4：类似业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人联系电话
	

	合同金额（万元）
	

	合同履行期限（月）
	

	承担的工作
	

	负责人
	

	受奖励情况
	

	……
	

	备注
	


注：应附业绩证明材料，不限于合同协议书，但必须能反映询价公告中要求的业绩资料。



四、报价一览表
说明：
1.本合同采取总价合同，清单计量方式。本项目无预付款。
2.投标报价说明
2.1投标报价包括供应商为完成询价文件所确定的询价范围内的全部合同工作内容发所发生的一切费用，包括人员及设备费用及相关工作所需的费用、管理费、出版费、食宿费、通讯费、保险、利润、杂费、税费及其它可能发生的费用，以及合同项目的规模、性质、合同期间的市场风险和国家政策性调整风险费用等。
2.2“报价一览表”中没有报价的项目，有关费用已包含在其他项目中，不另行支付。凡清单项目未包含的但在合同中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，采购人不另行支付。
2.3每一细目下只允许有一个报价。
2.4报价以人民币为单位。
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附件5-1   报价一览表

	项目名称
	
	采购编号
	

	工程总报价
	大写：元人民币整
小写：元人民币整

	合同周期
	

	备  注
	





供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年月日



附件5-2    分项价格表
	

	湖南高速捷通信息科技有限公司办公用房装修工程

	序号
	工程项目
	数量
	单位
	位置
	单价
	合计
	备            注

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	拆除、基础建设工程
	
	
	
	
	
	

	1
	砖墙拆除
	354.38 
	平米
	
	
	
	放样、切割、拆除、清理人工

	2
	拆墙处粉刷
	141.68 
	米
	
	
	
	水泥砂浆材料，人工粉刷

	3
	 门洞处粉刷
	3
	个
	
	
	
	水泥砂浆材料，人工粉刷

	4
	240轻质砖建墙
	31.91 
	平米
	
	
	
	240轻质砖、胶合剂材料，人工砌筑

	5
	120轻质砖建墙
	58.95 
	平米
	
	
	
	120轻质砖、胶合剂材料，人工砌筑

	6
	墙面拉网格布界面剂粉刷（双面）
	181.72 
	平米
	
	
	
	水泥、沙材料，批荡人工

	7
	轻钢隔墙龙骨骨架石膏板双面隔墙+吸音棉
	487.28 
	平米
	
	
	
	单层轻钢龙骨或木龙骨，不足1平方按1平方计费，吸音棉，石膏板，人工辅料

	8
	倒过梁
	23.00 
	米
	
	
	
	木工板，干壁钉材料，安装制作人工

	9
	新隔墙 门洞处加固
	14
	个
	
	
	
	木工板，干壁钉材料，安装制作人工

	10
	原墙单面粉墙 
	220.9 
	平米
	
	
	
	水泥、沙材料，批荡人工

	11
	铝合金隔断与石膏板隔墙处大芯板加固处理
	61.0 
	米
	
	
	
	大芯板，人工及辅料

	二
	高管办公室1-3/财务办公室/党员活动室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	123
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	辅复合地板处找平
	172
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	5.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	21.7 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	墙面批环保腻子灰
	240.00 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	6
	乳胶漆涂装
	240.00 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	7
	阴阳角角线制安
	129.6
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	8
	石膏板+龙骨吊平顶
	128.00 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工,石膏板.

	9
	顶棚批环保腻子灰
	128.00 
	平米
	顶面
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	10
	乳胶漆涂装
	128.00 
	平米
	顶面
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	11
	平吊顶做漆基层处理
	128.00 
	平米
	顶面
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	12
	空调送风口、出风口基础
	10
	个
	顶面
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	13
	空调检修口
	5
	个
	顶面
	
	
	

	三
	财务资料室/综合部文档室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	31.1
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	辅复合地板处找平
	21.9
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	2.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	墙面批环保腻子灰
	79.44 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	5
	乳胶漆涂装
	79.44 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	6
	阴阳角角线制安
	37.8
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	7
	大芯板门套基底
	10.6 
	米
	
	
	
	

	8
	石膏板+龙骨吊平顶
	21.90 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工,石膏板.

	9
	原顶批环保腻子灰
	26.28 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	10
	乳胶漆涂装
	26.28 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	11
	平吊顶做漆基层处理
	26.28 
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	12
	空调送风口、出风口基础
	4
	个
	顶面
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	13
	空调检修口
	2
	个
	顶面
	
	
	

	四
	综合办公室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	26.7
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	35
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	1.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	1.5 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	墙面批环保腻子灰
	64.80 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	6
	乳胶漆涂装
	64.80 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	7
	阴阳角角线制安
	27
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	8
	石膏板+龙骨吊平顶
	35.35 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，石膏板

	9
	顶棚批环保腻子灰
	35.35 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	10
	乳胶漆涂装
	35.35 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	11
	平吊顶做漆基层处理
	35.35 
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	12
	空调送风口、出风口基础
	2
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	13
	空调检修口
	1
	个
	
	
	
	

	五
	党委书记总经理室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	20.8
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	28
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	1.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	3.6 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	墙面批环保腻子灰
	52.32 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	6
	乳胶漆涂装
	52.32 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	7
	阴阳角角线制安
	16.8
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	8
	二级顶棚石膏板吊顶骨架
	31.74 
	平米
	顶面
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，石膏板

	9
	顶棚批环保腻子灰
	31.74 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	10
	乳胶漆涂装
	31.74 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	11
	二级顶做漆基层处理
	31.74
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	12
	顶面压不锈钢条（20mm)
	17.00
	米
	
	
	
	

	13
	空调送风口、出风口基础
	2
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	14
	空调检修口
	1
	个
	
	
	
	

	六
	E型事业部办公室/E型事业部资料室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	43
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	78.3
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	2.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	6.1 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	大芯板门套基底
	5.3 
	米
	
	
	
	

	6
	墙面批环保腻子灰
	108.00 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	7
	乳胶漆涂装
	108.00 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	8
	阴阳角角线制安
	31.2
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	9
	石膏板+龙骨吊平顶
	78.30 
	平米
	技术室办公室顶
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，石膏板

	10
	顶棚批环保腻子灰
	78.30 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	11
	乳胶漆涂装
	78.30 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	12
	平吊顶做漆基层处理
	78.3
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	13
	空调送风口、出风口基础
	2
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	14
	空调检修口
	1
	个
	
	
	
	

	七
	信息技术部办公室/信息资料室/机电办公室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	95.2
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	154.7
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	3.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	15.6 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	墙面批环保腻子灰
	235.68 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	6
	乳胶漆涂装
	235.68 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	7
	阴阳角角线制安
	45.9
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	8
	石膏板+龙骨吊平顶
	154.70 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，石膏板

	9
	顶棚批环保腻子灰
	154.70 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	10
	乳胶漆涂装
	154.70 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	11
	平吊顶做漆基层处理
	154.7
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	12
	空调送风口、出风口基础
	2
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	13
	空调检修口
	1
	个
	
	
	
	

	八
	大会议室/小会议/配餐休息区
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	69.4
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	辅复合地板处找平
	77.5
	平米
	大会议室+小会议室
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	600*1200抛光砖（留缝）铺贴
	25
	平米
	休息区
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	门坎大理石铺贴
	3.8 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	窗台大理石 安装
	11.6 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	6
	大芯板门套基底
	17.60
	米
	
	
	
	大芯板，木方，辅料及人工

	7
	墙面文化石铺贴
	25.93
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	8
	墙面批环保腻子灰
	177.36 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	9
	乳胶漆涂装
	177.36 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	10
	阴阳角角线制安
	67.5
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	11
	二级顶棚石膏板吊顶骨架
	80.31 
	平米
	顶面
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，石膏板

	12
	顶棚批环保腻子灰
	80.31 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	13
	乳胶漆涂装
	80.31 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	14
	二级顶做漆基层处理
	80.31
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	15
	顶面压不锈钢条（20mm)
	34.40
	米
	
	
	
	材料， 人工辅料安装

	16
	投影盒
	5.60
	米
	
	
	
	大芯板，辅料及人工

	17
	空调送风口、出风口基础
	4
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	18
	空调检修口
	2
	个
	
	
	
	

	九
	男卫+女卫
	
	
	
	
	
	

	1
	400*400地面砖铺贴
	35.3
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	2
	地面找平
	35 
	平米
	
	
	
	水泥、沙材料，找平人工，厚度不超过5厘米

	3
	门坎大理石铺贴
	2
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	地面抬高
	11.247
	平米
	
	
	
	

	5
	防水处理
	45.98 
	平米
	地面及上墙300MM
	
	
	k11通用型防水材料，刷防水胶人工

	6
	墙面400*800抛光砖湿挂
	85.44 
	平米
	2.4米
	
	
	主材另计，专用粘结剂，水泥、沙材料，安装人工

	7
	防潮石膏板+龙骨吊平顶
	35.30 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，防潮石膏板

	8
	顶棚批环保腻子灰
	35.30 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	9
	滚涂外墙乳胶漆
	35.30 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	10
	平吊顶做漆基层处理
	35.30 
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	十
	临时人员休息室/开发人员公共办公室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	30.8
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	41
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	2.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	3.2 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	大芯板门套基底
	10.60
	米
	
	
	
	大芯板，木方，辅料及人工

	6
	墙面批环保腻子灰
	78.72 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	7
	乳胶漆涂装
	78.72 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	8
	阴阳角角线制安
	31.2
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	9
	石膏板+龙骨吊平顶
	41.00 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工

	10
	顶棚批环保腻子灰
	41.00 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	11
	乳胶漆涂装
	41.00 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	12
	平吊顶做漆基层处理
	41.0
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	13
	空调送风口、出风口基础
	2
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	14
	空调检修口
	1
	个
	
	
	
	

	十一
	经营部公共办公区
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	27.5
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	33
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	1.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	6.5 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	大芯板门套基底
	5.30
	米
	
	
	
	大芯板，木方，辅料及人工

	6
	墙面批环保腻子灰
	69.60 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	7
	乳胶漆涂装
	69.60 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	8
	阴阳角角线制安
	19.2
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	9
	石膏板+龙骨吊平顶
	33.00 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工

	10
	顶棚批环保腻子灰
	33.00 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	11
	乳胶漆涂装
	33.00 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	12
	平吊顶做漆基层处理
	33.0
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	13
	空调送风口、出风口基础
	2
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	14
	空调检修口
	1
	个
	
	
	
	

	十二
	人力资源办公室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	24.6
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	33
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	1.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	窗台大理石 安装
	7.1 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	大芯板门套基底
	5.30
	米
	
	
	
	大芯板，木方，辅料及人工

	6
	墙面批环保腻子灰
	41.47 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	7
	乳胶漆涂装
	41.47 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	8
	阴阳角角线制安
	14.4
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	9
	石膏板+龙骨吊平顶
	33.00 
	平米
	综合部/人力资源办公室
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，石膏板

	10
	顶棚批环保腻子灰
	33.00 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	11
	乳胶漆涂装
	33.00 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	12
	平吊顶做漆基层处理
	33.0
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	13
	空调送风口、出风口基础
	2
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	14
	空调检修口
	1
	个
	
	
	
	

	十三
	内业资料/文印室/洽谈室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	41
	米
	
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	铺复合地板找平
	33.6
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	3.0 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	大芯板门套基底
	10.60
	米
	
	
	
	大芯板，木方，辅料及人工

	5
	墙面批环保腻子灰
	105.60 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	6
	乳胶漆涂装
	105.60 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	7
	阴阳角角线制安
	43.2
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	8
	石膏板+龙骨吊平顶
	33.60 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工，石膏板

	10
	顶棚批环保腻子灰
	33.60 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	11
	乳胶漆涂装
	33.60 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	12
	平吊顶做漆基层处理
	33.6
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	13
	空调送风口、出风口基础
	6
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	14
	空调检修口
	3
	个
	
	
	
	

	十四
	设备仓库/设备间/前室2个/强弱电室
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周大理石踢脚线铺贴
	69.8
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工，踢脚线水泥层敲凿另计

	2
	400*400地面砖铺贴
	56.6
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	6.5 
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	防水处理
	22.16 
	平米
	设备间/水管道井
	
	
	k11通用型防水材料，刷防水胶人工

	5
	铺复合地板找平
	15.00 
	平米
	设备间/水管道井
	
	
	水泥、沙材料，找平人工，厚度不超过5厘米

	6
	大芯板门套基底
	5.90
	米
	
	
	
	大芯板，木方，辅料及人工

	7
	墙面批环保腻子灰
	175.97 
	平米
	2.4米
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	8
	乳胶漆涂装
	175.97 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	9
	阴阳角角线制安
	67.5
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	10
	原顶批环保腻子灰
	56.60 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工，管道处损耗20%

	11
	乳胶漆涂装
	56.60 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工，管道处损耗20%损耗20%

	十五
	电梯前厅
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周大理石踢脚线铺贴
	10.3
	米
	地面
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工，踢脚线水泥层敲凿另计

	2
	600*1200抛光砖（留缝）铺贴
	18.2
	平米
	地面
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	门坎大理石铺贴
	3.15
	米
	地面
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	墙面600*1200抛光砖湿挂
	42
	平米
	2.4米
	
	
	

	5
	不锈钢门套及基层打底
	24
	米
	
	
	
	大芯板，夹板，不锈钢，人工及辅料

	6
	电梯门洞上方基层打底
	4
	平米
	
	
	
	大芯板，人工及辅料

	7
	二级顶棚石膏板吊顶骨架
	19.1 
	平米
	顶面
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工

	8
	顶棚批环保腻子灰
	19.1
	平米
	顶面
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	9
	乳胶漆涂装
	19.1
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	10
	二级吊顶做漆基层处理
	19.08 
	平米
	顶面
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	11
	直型灯光槽
	15.20 
	米
	
	
	
	

	十六
	前厅区/展厅区
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	63.3
	米
	地面
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	600*1200抛光砖（留缝）铺贴
	101
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	墙面600*1200抛光砖湿挂
	16.32
	平米
	接待区背面2.4米
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	4
	吧台现场制框架
	1.00 
	项
	前厅
	
	
	木工板，干壁钉材料，安装制作人工，大理石，饰面板 另计

	5
	柱子处基层打底及做线槽
	11.04 
	平米
	前厅
	
	
	木工板，干壁钉材料，安装制作人工，饰面板另计

	6
	饰面板墙面基层打底
	1.95 
	平米
	前厅
	
	
	木工板，干壁钉材料，安装制作人工，饰面板另计

	7
	不锈钢门套及基层打底
	12.92 
	米
	前厅
	
	
	大芯板，夹板，不锈钢，人工及辅料

	8
	U型不锈钢条
	55.20 
	米
	
	
	
	

	8
	墙面外凸150MM造型
	60.00 
	平米
	展厅
	
	
	木工板，干壁钉材料，石膏板，安装制作人工，不锈钢另计

	9
	不锈钢线条20MM
	74.00 
	米
	展厅
	
	
	材料，辅料安装

	10
	灯光架顶面加固
	4.50 
	米
	前台
	
	
	大芯板，石膏板，人工辅料

	11
	墙面批环保腻子灰
	144.1 
	平米
	墙面2.4米高
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	12
	乳胶漆涂装
	144.1 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	13
	阴阳角角线制安
	28.8
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	14
	造型棚石膏板吊顶骨架
	101.00 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工

	15
	顶棚批环保腻子灰
	101.00 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	16
	乳胶漆涂装
	101.00 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	17
	造型顶做漆基层处理
	101.00 
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	18
	空调送风口、出风口基础
	4
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	19
	空调检修口
	2
	个
	
	
	
	

	十七
	过道/消防通道
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周不锈钢踢脚线处基层打底
	167
	米
	地面
	
	
	大芯板打底，人工辅料，不含不锈钢

	2
	600*1200抛光砖（留缝）铺贴
	186
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	墙面批环保腻子灰
	355.6 
	平米
	墙面2.4米高
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	4
	乳胶漆涂装
	355.6 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	5
	阴阳角角线制安
	57.6
	米
	
	
	
	PVC阴阳角线、安装人工

	6
	墙面龙骨架单面封石膏板
	137.52
	平米
	墙 面
	
	
	骨架材料，石膏板，制作、安装、调整人工

	7
	二级顶棚石膏板吊顶骨架
	186.00 
	平米
	
	
	
	吊筋、骨架材料，制作、安装、调整人工

	8
	顶棚批环保腻子灰
	186.00 
	平米
	
	
	
	腻子灰、环保胶水、水砂纸等材料，批刮、打磨人工

	9
	乳胶漆涂装
	186.00 
	平米
	
	
	
	乳胶漆材料，涂装、清理人工

	10
	二级顶做漆基层处理
	186.00 
	平米
	
	
	
	补灰、嵌缝、贴绑带、纤维网

	11
	直型灯光槽
	76.23 
	米
	
	
	
	

	12
	空调送风口、出风口基础
	6
	个
	
	
	
	骨架、木工板材料，制作安装人工

	13
	空调检修口
	3
	个
	
	
	
	

	十八
	空调管道室/新风室/水井
	
	
	
	
	
	

	1
	墙四周大理石踢脚线铺贴
	6
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工，踢脚线水泥层敲凿另计

	2
	400*400地面砖铺贴
	28.6
	平米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	3
	墙面400*800抛光砖湿挂
	17.28 
	平米
	1.8米水井
	
	
	

	4
	门坎大理石铺贴
	3
	米
	
	
	
	主材另计，水泥、沙材料，安装人工

	5
	地面墙面铺贴砖处填缝
	620 
	平米
	贴砖处
	
	
	人工、填缝剂.

	十九
	给排水、卫浴安装项目
	
	
	
	
	
	

	1
	PP-R∮32主水管
	30
	米
	
	
	
	PP-R管，PP-R管接头，安装人工及辅料

	2
	PP-R∮20分支水管
	180
	米
	
	
	
	PP-R管，PP-R管接头，安装人工及辅料

	3
	直径110pvc排水管
	135
	米
	
	
	
	水管开槽，pvc管，管接头，安装人工及辅料

	4
	直径75pvc排水管
	30
	米
	
	
	
	水管开槽，pvc管，管接头，安装人工及辅料

	5
	直径50pvc排水管
	110
	米
	
	
	
	水管开槽，pvc管，管接头，安装人工及辅料

	6
	空调排水管
	100
	米
	
	
	
	pvc管，管接头，安装人工及辅料

	7
	卫浴洁具安装
	13
	件
	
	
	
	安装人工，主材另计；暗装水箱座便器另计，安装项目数量可能为零，结算按实际施工数量计算；一般卫浴安装材料商免费提供安装

	8
	卫浴挂件安装
	1
	间
	
	
	
	卫浴挂件甲供，安装清理人工

	二十 
	电路布置、灯具安装项目
	
	
	
	
	

	1
	配电箱移位
	1
	个
	
	
	
	暗装、敲凿、布线预埋安装人工；电箱、主线、空开业主自理

	2
	照明、插座电工布线
	1400
	平米
	
	
	
	国标电线，照明线路1.5㎜2，插座2.5㎜2，插座设接地保护线，空调专线及智能化控制布线另计；以套内建筑面积计算

	3
	弱电专线
	1400
	平米
	
	
	
	电视、电话、网络专线，单路无接头，从弱电箱直接引自插座

	4
	中央空调控制布线
	1400
	平米
	
	
	
	国标电线，照明线路用1.5㎜2，以建筑面积计算，不含空调主机线；不含智能化控制布线

	6
	开关、插座安装
	1
	项
	
	
	
	安装、固定、测试人工

	7
	小型灯具安装
	1
	项
	
	
	
	安装、固定、测试人工

	二十一
	主材
	
	
	
	
	

	1
	天然门坎大理石铺贴（200mm宽）
	53.20
	米
	
	
	
	成品，损耗20%

	2
	定制成品铝制玻璃隔断
	196.00
	平方
	
	
	
	

	3
	转角处开关处铝合金边框柱子加固
	34.00
	根
	
	
	
	

	4
	定制成品铝制玻璃隔断处免漆平开门
	11.00
	个
	玻璃隔墙 处
	
	
	

	5
	定制成品门及门套
	12.00
	樘
	所有管道井
	
	
	

	6
	定制成品单开门及门套
	13.00
	樘
	所有办公室
	
	
	

	7
	定制成品双开门及门套
	2.00
	樘
	大会议/设备仓库
	
	
	

	8
	定制成品子母门及门套
	1.00
	樘
	小会议
	
	
	

	9
	定制成品双开门及门套
	2.00
	樘
	强电室/弱电室
	
	
	

	10
	隐形门
	1.00
	樘
	设备室
	
	
	

	11
	防火门
	4.00
	樘
	前室2个
	
	
	

	12
	地面铺贴地砖600*1200
	320.00
	平方
	除贴木地板处及不贴砖处
	
	
	

	13
	地面铺贴地砖400*400
	64.02
	平方
	卫生间/设备仓库/水管道井
	
	
	

	14
	墙面文化石砖
	30.49
	平方
	休息区
	
	
	

	15
	墙面铺墙砖400*800
	118.62
	平方
	男女卫生间
	
	
	

	16
	地板
	840.40
	平方
	办公室
	
	
	

	17
	不锈钢踢脚线
	763.40
	米
	房间
	
	
	

	18
	电动门及配件
	1.00
	套
	电梯前厅
	
	
	

	19
	卫生间台下盆及水龙头
	4.00
	套
	卫生间
	
	
	

	20
	洗漱台
	4.40
	米
	卫生间
	
	
	

	21
	卫生间隔断
	38.41
	平方
	卫生间
	
	
	

	22
	小便斗隔断
	3.00
	个
	卫生间
	
	
	

	23
	卫生间小便斗
	4.00
	个
	卫生间
	
	
	

	24
	卫生间蹲便器+水箱
	8.00
	个
	卫生间
	
	
	

	25
	角阀
	20.00
	个
	卫生间
	
	
	

	26
	排气扇
	4.00
	个
	卫生间
	
	
	

	27
	厨柜地柜
	1.60
	米
	休息区配餐区
	
	
	

	28
	水槽及龙头
	1.00
	套
	休息区配餐区
	
	
	

	29
	前台
	3.86
	米
	前厅
	
	
	

	30
	形象墙大理石
	11.50
	平方
	前厅
	
	
	

	31
	木饰面
	49.00
	平方
	前厅/门洞上方
	
	
	

	32
	窗台大理石安装
	32.24
	平方
	
	
	
	

	33
	灯具
	1.00
	项
	全房
	
	
	

	34
	卷帘
	253.68
	平方
	
	
	
	

	35
	开关面板
	1.00
	项
	全房
	
	
	

	二十二
	空调开通
	
	
	
	
	

	1 
	风机盘管FP-51WA
	台
	8 
	
	
	
	

	2 
	风机盘管FP-204WA
	台
	1 
	
	
	
	

	3 
	进出风口
	平方
	36 
	
	
	
	长沙风口

	4 
	回风箱
	个
	33 
	
	
	
	定制

	5 
	帆布软接
	m2
	88 
	
	
	
	国标

	6 
	盘管控制开关
	个
	33 
	
	
	
	深圳特林

	7 
	电动二通阀DN20
	个
	33 
	
	
	
	深圳特林

	8 
	铜闸阀DN20
	个
	66 
	
	
	
	浪迪

	9 
	波纹软管DN20
	个
	66 
	
	
	
	浪迪

	10 
	Y型过滤器DN20
	个
	33 
	
	
	
	浪迪

	11 
	镀锌钢管DN50
	m
	68 
	
	
	
	衡水华岐

	12 
	镀锌钢管DN32
	m
	42 
	
	
	
	衡水华岐

	13 
	镀锌钢管DN20
	m
	128 
	
	
	
	衡水华岐

	14 
	PVC冷凝水管DN40
	m
	196 
	
	
	
	联塑

	15 
	PVC冷凝水管DN25
	m
	125 
	
	
	
	联塑

	16 
	管道保温
	m3
	4 
	
	
	
	华美

	17 
	管道配件（弯头，木托等）
	项
	1 
	
	
	
	国标

	18 
	信号线RVV5×0.75mm2
	卷
	5 
	
	
	
	利业

	19 
	角钢
	kg
	650 
	
	
	
	武钢

	20 
	辅材
	项
	1 
	
	
	
	

	21 
	风机盘管安装人工
	台
	33 
	
	
	
	

	22 
	机械费
	项
	1 
	
	
	
	

	23 
	运费
	项
	1 
	
	
	
	


报价总金额：小写：               大写：


















































工程质量保修书(工程类项目适用)

采购人：（全称）
供应商：（全称）

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，供应商在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：
（1）
（2）
（3）
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年；
（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：年；
（4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为年；
（6）其他项目年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，供应商应在接到通知后的7天内派人保修，供应商不在约定期限内派人保修，采购人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，供应商应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，供应商应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由采购人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由采购人供应商在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。


采购人（公章）：   供应商（公章）：
法定代表人（签字）：    法定代表人（签字）：
年月日                 年月日















五、供应商认为需提供的其他资料
（提供质量保证方案、施工方案等）
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